Terrasolidin asennus työasemalle

Varmista ensin, että Bentley Microstation V8i (SELECTseries <jotain>) on asennettu koneelle! Terrasolidin tuotteiden asennuksessa kysytään Microstationin asennushakemistoa - tarkemmin sanoen, asennusohjelma haistaa asennushakemiston koneelta ja näyttää sen, jos Microstation on asennettu.

Asenna Terrasolidin lisenssimanageri:

Käynnistä administraattorin oikeuksilla: 
O:\Software\Construction Engineering\Terrasolid\013\TerrasolidServer\license_win_eng_013_003\setup.exe 

Laita asetukset ja klikkaa OK. 

Se oli asennus. Sitten konfausta. Käynnistä lisenssimanageri
C:\win\Terra\license\license_manager.exe

File-valikosta Setup ja laita tiedot ikkunaan: serveri 10.90.98.14
salasana: metropolia

---------->
Asenna sitten Terrasolidin sovellukset tmatch, tmodel, tphoto, tscan ja tsurvey:
O:\Software\Construction Engineering\Terrasolid\013\TerrasolidApplication

Ensin tmatch:
O:\Software\Construction Engineering\Terrasolid\013\TerrasolidApplication\tmatch_v8i_eng_013_005\setup.exe

Tee sama kaikille sovelluksille:
tmatch_v8i_eng_013_005
tmodel_v8i_eng_013_005
tphoto_v8i_eng_013_010
tscan_v8i_eng_013_011
tsurvey_v8i_eng_013_001

Lisenssimanageria voi vielä siistiä niin, että se näyttää vain asennetut tuotteet. Käynnistä lisenssimanageri, valitse hiirellä ja Shiftillä kaikki rivit, klikkaa Ctrl-näppäin pohjassa asennettujen tuoteiden rivejä ja valitse View-valikosta Hide selected applications:

Tulos: